Pour reprogrammer le bootloader d'un arduino (uno, nano, mega,...) ou plus généralement d'une puce atmel (Atmega8,Atmega328,Atmega124,...),

on utilise ici un autre arduino, au lieu d'un lecteur usb AVR (ou il faut en acheter un...).