Tuto français sur le MultiWII :

<http://wareck.dyndns.org/multi-copters/optimisations-ultimes-pour-multiwii>

<http://lalegiondesquadri.wordpress.com/2013/07/24/multiwii-pas-de-panique/> (très complet avec vidéo

<http://www.mk-fr.info/forum/index.php?board=51.0> (forum)

<http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=fr> (Site de calcul des paramètres)

http://www.youtube.com/watch?v=aG78gPaYdAI

Config branchements :

\* hitec (RC de yann) :

1 -> Axe horizontal droit : D4

2 -> Axe vertical gauche : D5 ??

3 -> Axe vertical droit : D2

4 -> Axe horizontal gauche : D6 ??

D2 : Troth

D4 : ROLL

D5 : PITCH

D6 : YAW

\* GY80

SCI -> A5

SDA -> A4